**產品名稱：**DC 直流 無油 活塞式 空氣壓縮機

**產品產地：**100%台灣

**使用電源：**直流電源(DC 12V)

**產品特性：**採活塞式設計運轉，且完全不用再自行添加潤滑油，終身免換潤滑油環保機種，無廢油問題。所使用的複合材料可以使活塞和汽缸保持順暢自潤效果，進而達到運轉時所排出的壓力和完全無油氣體排出。本產品可橫積收藏，體積小易於攜帶，外出工作使用汽車電瓶供電，車載方便、低噪音充氣快戶外活動超方便。

**打氣時間：**0 Kg 到 8 Kg，實測報告只需 60 秒 ( 搭配八公升空氣桶 )

**產品用途：**本產品可用於戶外，輪胎打氣，氣動工具，氣動釘槍，PC電腦保養吹塵，R/C模型清潔，美工噴漆，DIY個人工作室，工程車，灑水車，挖掘機，清潔死角，醫療器材，食品業和木工裝潢業…用途廣泛 。

**注意事項：本產品是無油 活塞式 空壓機，請勿加入潤滑油至汽壓缸內。**

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **FD-D108-DC12V** |
| **使用電壓** | **DC 12 V** |
| **運轉動力** | **2.5 HP** |
| **排氣量** | **210 L/min** |
| **工作壓力** | **6~8 Kg/cm2 (86~115Psi)** |
| **儲氣桶容量** | **8 L** |
| **直流電源線** | **150CM(包含鱷魚夾)** |
| **產品尺寸(mm)** | **(長)500 X (寬)188X (高)384** |
| **產品重量** | **13.7 Kg** |